**国家矿山安全监察局河北局**

**4月煤矿安全随机抽查公示信息**

2022年4月 25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **抽查**  **时间** | **抽查矿井名称** | **发现的事故隐患** | | **其中重大事故隐患** | | **行政处罚情况** | | | | | **带队人及参加人员情况** |
| **条数** | **主要内容** | **条数** | **内容** | **罚款**  **（万元）** | **责令停产整顿** | **责令停头个数** | **责令停面个数** | **责令停设备台数** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2022年4月12日至14日 | 开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司 | 11 | 1.2022年3月，矿井机电副经理施文新实际完成矿领导带班下井个数为7个，不符合煤矿领导每月带班下井个数不得少于8个的规定。  2.2823W采煤工作面轨道巷配电点处采用木背板支护。  3.1358东里采煤工作面边眼提升钩头把夹座扣在钢丝绳的尾段上，U型螺栓扣在钢丝绳的工作段上，绳夹子方向卡反。  4.1358东里采煤工作面边眼5煤联络巷JD-1.6调度绞车制动闸行程无余量。  5.1358东里采煤工作面风道配电点未悬挂供电系统图。  6.九采区瓦斯抽采泵房为机电设备硐室，硐室回风侧安设了两道永久木质风门。  7.2971E运道与2971E运煤边眼交叉口为2971E瓦斯抽采管路低洼处，该处的瓦斯抽采管路未设置放水器。  8.十采12煤回风边眼中部有10m巷道通信和信号电缆与电力电缆缠绕在一起。  9.十二采7煤探巷掘进工作面风筒漏风。  10.行人跨越十二采7煤探巷掘进工作面带式输送机机尾处未设置行人过桥。  11.未测定2872采空区抽采管路内的一氧化碳等气体浓度。 |  |  | 16 |  |  |  |  | 吕福强带等6人。 |
|  | 4月7日、4月9日 | 邢台邢安矿业管理服务有限公司劳武煤矿 | 0 |  | 0 | 不涉及 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 高有身等5人 |
|  | 4月16号 | 冀中能源股份有限公司东庞矿西庞井 | 1 | 1.2022年4月14日三采区架空乘人装置辅助抱闸闸瓦调整间隙过小，运行时闸瓦摩擦闸轮。。 | 0 | 不涉及 | 拟罚款3万元 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 岳卫振等2人 |
| 合计 |  | **3矿次** | 12 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

填表人：张树良 联系电话：18830188777

1.主要工作安排部署情况（工作推进的文件、会议、培训等）

2.组织多部门联合抽查情况（部门名称，抽查矿井名称、数量，发现的问题和处罚情况等）

3.在抓抽查规范化、标准化方面取得进展或阶段性成果及工作的经验做法。