**国家矿山安全监察局河北局**

**3月煤矿安全随机抽查公示信息**

 **2023**年3月 23日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **抽查****时间** | **抽查矿井名称** | **发现的事故隐患** | **其中重大事故隐患** | **行政处罚情况** | **带队人及参加人员情况** |
| **条数** | **主要内容** | **条数** | **内容** | **罚款****（万元）** | **责令停产整顿** | **责令停头个数** | **责令停面个数** | **责令停设备台数** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 3月4日至5日 | 肥矿集团蔚县鑫国矿业有限公司鑫发煤矿 | 1 | 2023年2月7-9日，5300皮带巷掘进工作面P-2组钻探3个钻孔均探查到情况不清的采空区，仅施工3个钻孔（钻孔终孔间距为22.9m），钻探控制距离为80m，仍按照20m确定超前距，现已掘进60m。 | 1 | 2023年2月7-9日，5300皮带巷掘进工作面P-2组钻探3个钻孔均探查到情况不清的采空区，仅施工3个钻孔（钻孔终孔间距为22.9m），钻探控制距离为80m，仍按照20m确定超前距，现已掘进60m。 | 132 | 责令停产整顿 | 0 | 0 | 0 | 带队人：王庆林参加人：李志波 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 3月11日 | 河北金牛邢北煤业有限公司 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 带队人：王庆林参加人：马龙、李春勇 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 3月11日 | 邢台新兴通泰矿业集团内丘宏政煤业有限公司 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 带队人：王庆林参加人：马龙、李春勇 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023年3月8-10日 | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司  | 20 | 1. 未将0293泄水巷掘进工作面探放水钻孔施工安全技术措施告知在此区域作业的通风区瓦斯检查员，未如实告知有关安全生产事项。 2. 未使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪对Y7044回风巷瓦斯抽放泵排放口栅栏处安设的甲烷传感器进行对照。 3. 8280架空乘人装置巷道压风自救管路上有1个供气阀门手把丢失，无法打开。 4. Y392采煤工作面瓦斯抽采管路中低洼点存水未及时放水。 5. Y392采煤工作面运道应急广播系统5号扩音电话无法正常使用。 6. Y392采煤工作面第一组液压支架安设的压力表无法显示正常压力数值，显示60MPa。 7. Y392采煤工作面滚筒驱动带式输送机机头处胶带与托辊间卷入1个塑料桶未及时处理。 8. 3月6日地质科工程技术人员潘超下井未携带便携式甲烷检测报警仪。 9. Y392采煤工作面运道超前液压支架压力表显示数值17MPa，不符合作业规程的规定。 10. 0293泄水巷掘进工作面巷道中部有1台JD-1绞车钢丝绳绳头处钢丝绳外层钢丝松动。 11. 穿过0040新建风门墙的电缆的墙两边未设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。 12. 0293泄水巷掘进工作面未安装应急广播系统。 13. 《0293掘进工作面作业规程》中监控系统布置图未填绘烟雾传感器。 14. A-A’水文地质剖面图中未填绘地表水体及其水位。 15. 煤层充水性图中未填绘12水平大巷输水路线。 16. Y392采煤工作面T1甲烷传感器外表有积尘未擦拭。 17. Y392采煤工作面风道1处皮带钉扣机未采取固定措施。 18. 矿井2月份水害预报未分送技术管理部开拓组。 19. 矿井通讯系统示意图中未标注0293泄水巷掘进工作面电话。 20. 矿井压风自救管路系统图中未标注岳胥区压风管路。 |  |  | 20.9 |  |  |  | 1 | 国家矿山安全监察局河北局王秋明带队，参加人员：李国栋、甘宗一、高伟、龚卫彬。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023年3月10日 | 兴隆县平安矿业有限公司  | 10 | 1.1223采煤工作面运输巷、回风巷距煤壁30～50m范围金属拱形支架变形损坏，未及时维修更换，不符合作业规程的规定。 2.现场测定1223采煤工作面运输巷超前支护2棵单体液压支柱压力为4MPa、2MPa，不符合作业规程的规定。 3.1223采煤工作面第3组、第48组液压支架压力表显示压力分别为7MPa和8.6MPa,不符合作业规程的规定。 4.1223采煤工作面回风巷超前支护范围巷道底板松软，单体液压支柱未穿鞋。 5.1223采煤工作面运输巷、回风巷单体液压支柱没有编号，没有标明入井日期。 6.1223采煤工作面上出口巷道底鼓变形积水，未及时清挖排水。 7.122皮带运输上山带式输送机机头转载点煤尘堆积，未及时清扫。 8.122皮带运输上山带式输送机机尾行人侧跑偏防护装置的摆杆动作后不能自动复位。 9.2004号密闭墙体有裂隙，未及时处理。 10.1223采煤工作面回风联巷金属拱形支架变形。 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 国家矿山安全监察局河北局副局长孙迎辉带队，参加人员：王克新、吕福强、徐海波、郭松、杨成立。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023年3月13日 | 开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司  | 3 | 1. -690中央采区下段轨道巷下口金属拱型支架上有一卡揽缺一条螺丝。 2. 副井南勾罐笼罐帘下部横杆变形。 3. 3015采煤工作面回风巷安设的隔爆设施，有1个水袋内堆积散煤。 |  |  |  |  |  |  |  | 国家矿山安全监察局河北局副局长孙迎辉带队，参加人员：王克新、安建斌、郭松、吕福强、王秋明、龚卫彬。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023.03.06 | 河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾岭矿 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人武江洪，崔晓明参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023.03.06 | 磁县前岭矿业有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人曹德龙，张久里参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023.03.10 | 邯郸市启源煤业有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人安俊友，洪颜忠、崔晓明参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023.03.18 | 邯郸市天磁煤业有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人洪颜忠，安俊友参加 |
|  |  | 10矿次 | 34 |  | 1 |  | 159.9 | 1 |  | 1 | 1 |  |

填表人：张树良 联系电话：18830188707