**国家矿山安全监察局河北局7月煤矿安全随机抽查公示信息**

2023年7月 25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **抽查**  **时间** | **抽查矿井名称** | **发现的事故隐患** | | **其中重大事故隐患** | | **行政处罚情况** | | | | | **带队人及参加人员情况** |
| **条数** | **主要内容** | **条数** | **内容** | **罚款**  **（万元）** | **责令停产整顿** | **责令停头个数** | **责令停面个数** | **责令停设备台数** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023年7月6日 | 承德县兴程矿业有限公司 | 3 | 1. 101采煤工作面应急广播系统不能保证井下人员能够清晰听见应急指令。  2. 井下架空乘人装置的配重用铁丝固定在巷帮上。  3. 井下瓦斯员对2023年4月6日国家矿山安全监察局发布的《关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》要求的十种撤人情形掌握不够。 |  |  |  |  |  |  |  | 国家矿山安全监察局河北局局长沈少波带队，参加人员：国家矿山安全监察局河北局高有身、王克新、王云祥。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2023年7月7日 | 承德鑫发矿业有限公司 | 6 | 1. 343老巷回风联络巷应急广播系统不能保证井下人员能够清晰听见应急指令。  2. 343老巷U型钢金属支架间未设牢固的撑杆或者拉杆。  3. 人员位置监测系统不具备检测标识卡是否正常和唯一性的功能。  4. 343老巷采用锚喷支护，个别地点浆皮开裂。 5. 2023年5月8日0点班，530中运套修工作面隐患排查及安全确认表中无查出隐患的负责人签字和整改情况说明。 6. 南三轨道上山倾斜井巷内使用串车提升，挡车装置为常开状态。 |  |  |  |  |  |  |  | 国家矿山安全监察局河北局局长沈少波带队，参加人员：国家矿山安全监察局河北局高有身、王克新、王云祥。 |
| 合计 |  | 2矿次 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

填表人：张树良 联系电话：18830188707

1.主要工作安排部署情况（工作推进的文件、会议、培训等）

2.组织多部门联合抽查情况（部门名称，抽查矿井名称、数量，发现的问题和处罚情况等）

3.在抓抽查规范化、标准化方面取得进展或阶段性成果及工作的经验做法。